|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свая винтовая стальная **конусного** типа.  **Диаметр ствола 133 мм**.Толщина стенки ствола 4.0/4.5 мм. Диаметр лопасти 350мм. Толщина стенки лопасти 6 мм | | | | | | |
| Наименование | Длина  Ствола м. | Цена  За сваю  руб | Цена  За оголовок  руб | Цена  Монтажа  От руб/шт. | Цена сваи  с установкой  руб/шт. | Дополнительно |
| IMG_20150623_173812 | 1,5 | 2080/2250 | 400 | 1400 | 3480/3650 | Дополнительная  Лопасть-350р.  Увеличение лопасти в диаметре каждые 50мм-100р.  Обвязка швеллер, двутавровая балка 780р,п/м.  Профтруба, уголок 300р.п/м. |
| 2,0 | 2370/2570 | 400 | 1400 | 3770/3970 |
| 2,5 | 2650/2910 | 400 | 1400 | 4050/4310 |
| 3,0 | 2940/3230 | 400 | 1400 | 4340/4630 |
| 3,5 | 3250/3550 | 400 | 1400 | 4650/4950 |
| 4,0 | 3500/3880 | 400 | 1400 | 4900/5280 |
| 4,5 | 3800/4210 | 400 | 1400 | 5200/5610 |
| 5.0 | 4100/4530 | 400 | 1400 | 5500/5930 |